**Beavatkozási eljárás magas hőmérséklet riasztás esetén**

Amennyiben hibaüzenet érkezik a hűtőgépész részére a kezelőfelületen, meg kell keresni a hiba okát.

1. A hűtött helyiség ellenőrzése.

Nyitott ajtók, nagy mennyiségű friss áru betárolása.

Hűtőbattériákat ellenőrizni kell, hogy nincs-e leállt ventilátor, hűtőfelület eljegesedés.

1. Szelepcsoport ellenőrzése.

Amennyiben a hőmérséklet megemelkedésének oka megvan, értesíteni kell az adott terület vezetőjét a hibáról, annak okáról.

Ha nem műszaki hiba miatt emelkedett meg a helyiség hőmérséklete, az adott terület vezetője intézkedik a hiba megszüntetéséről.

Amennyiben műszaki problémáról van szó, tájékoztatni kell arról, hogy a hiba elhárítása mennyi időt vesz igénybe. A hiba elhárítása után jelezni kell, hogy a hiba megszűnt, a helyiség hűtése rendben van.